#  МДК01.01 Технология проведения геодезических работ

#  группа УЗПХ 251 (Практические работы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | ФИО |  ПР10 |
| 1 | Бритов | 1. НРП= 86,275м а=0860мм þ=6830мм2. НРП=63,489м а1=0408мм b1=2200мм, а2=1856мм, b2=6984мм |
| 2 | Дюжин | 1. НРП= 89,147м а=0447мм b=5327мм2.НРП= 46,532ма1=1862ммb1=3202мм, , а2 =1546мм, b2=8781мм |
| 3 | Еремин | 1. НРП=44,162м а=2846мм b=6482мм 2. НРП=119,642м а1=2258мм , b1==8561мм а2=1643мм, b2=10867мм |
| 4 | Жижаева | 1.НРП=85,147м а=0267мм b=6662мм 2.НРП=56,322м а1=1152ммb 1=1602мм, а2=1456мм, b2=9834мм |
| 5 | Замотаев | 1.  НРП=89,147м а=0447мм b=5327мм2. НРП=46,532м а1=5327мм b1=1862мма2=3202мм, b2=7356мм,  |
| 6 | Казакова | 1. НРП=95,287м а=1587мм b=8478мм 2.НРП=66,127м  а1=1179мм b1=2618мм, а2=1847мм, b2=7534мм |
| 7 | Коробчилкин | 1. НРП=158,327м а=1287мм b=6326мм2.НРП=61,962м а1=1326мм b1=1922мм а2=2648мм, b2=8721мм,  |
| 8 | Ламзин | 1. НРП=68,557м а=0662мм b=7172мм 2. НРП=327,252м а1=2116мм b1=1172мм а2=2468мм, b2=6616мм,  |
| 9 | Макеев | 1. НРП=185,257м а=1187мм b=8146мм 2.НРП=64,862м а1=1332мм b1=2558мм, а2=1473мм, b2=9637мм |
| 10 | Махов | 1. НРП=75,683м а=0257мм b=7743мм2. НРП=83,152м а1=1882мм b1=2538мм, а2=1712мм, b2=10899мм |
| 11 | Назаров | 1. НРП=78,273м а=0377мм b=6843мм2.НРП=75,162м а1=1312мм b1=1838мм, а2=1387мм, b2=6467мм |
| 12 | Ситников | 1.НРП=145,623м а=0737мм b=6443мм2.НРП=33,232м а1=1742мм b1=2576мм, а2=1576мм, b2=8778мм |
| 13 | Такшаитов | 1.НРП=125,683м а=0377мм b=5583мм2.НРП=103,342м а1=1342мм b1=2518мм, а2=1743мм, b2=7745мм |
| 14 | Телков | 1. НРП=83,614м а=0244мм b=6123мм2.НРП=93,242м а1=1432мм b1=2134мм, а2=1696мм, b2=9128мм |
| 15 | Толстиков | 1.НРП=75,183м а=0997мм b=4543мм2.НРП=83,142м а1=1152мм b1=2428мм, а2=1917мм, b2=11735мм |
| 16 | Труфанов | 1.НРП=78,643м а=1117мм b=6743мм2.НРП=93,532м а1=1922мм b1=2158мм, а2=1856мм, b2=7924мм |
| 17 | Туманов | 1. НРП=102,253м а=1397мм. b=9383мм2.НРП=161,618м а1=1719мм b1=2361мм, а2=1587мм, b2=6681мм |
| 18 | Шемедюк | 1.НРП=81,645м а=1151мм b=6576мм2.НРП=106,216м а1=1812мм b1=2317мм, а2=1682мм, b2=9841мм |
| 19 |  | 1.НРП=51,622м а=1283мм b=1883мм2. НРП=126,217м а1=1581мм b1=2518мм, а2=1573мм, b2=5986мм |
|  |  |  |