Меры пожарной безопасности в ШЧ

Все работники дистанции должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

Для обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности в цехах и подразделениях депо, приказом начальника дистанции назначаются лица ответственные за пожарную безопасность, отвечающие за сохранность и исправность средств пожаротушения.

Для координации действий и контроля за выполнением противопожарных мероприятий в депо создается пожарно-техническая комиссия (ПТК) под председательством главного инженера.

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

На территории предприятия запрещается : разводить костры, выжигать траву и сжигать мусор. Сжигание отходов допускается только в специально оборудованных и согласованных с пожарной охраной местах , под контролем обслуживающего персонала.

Работники предприятия обязаны:

* соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а так же соблюдать и поддерживает противопожарный режим;
* строго выполнять требования инструкций по обеспечению пожарной безопасности и технологических процессов и в подвижном составе;
* не допускать использования неисправных инструментов, приборов, оборудования, соблюдать правила безопасности по их эксплуатации, а так же указания руководителей и лиц , ответственных за пожарную безопасность при проведении пожароопасных работ ;
* убирать рабочие места и отключать бытовые электроприборы после окончания работы;
* уметь применять имеющиеся в подразделении средства пожаротушения;
* выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями , другими опасными в пожарном отношении веществами , материалами и оборудованием ;
* в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделения пожарной охраны и принять меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;
* не допускать курение в не отведенных для этого местах.

Руководители и должностные лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытию к месту пожара должны:

* сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство
* в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение , используя для этого имеющиеся силы и средства;
* организовать эвакуацию материально- технических ценностей и оборудования;
* при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежным с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

Подъезды к пожарным гидрантам, подходы к пожарным кранам и к другим средствам пожаротушения, дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам должны быть постоянно свободны.

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть оборудованы знаками пожарной безопасности.

Противопожарные системы и установки ( противодымная защита, средства пожарной автоматики , системы противопожарного водоснабжения и т.д. ) помещений зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии .

Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей. Количество переездов через пути должно быть не менее двух.

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

Двери чердачных помещений, а так же технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты.

Использованные обтирочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопления на рабочих местах . По окончании рабочей смены содержимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зданий.

Проходы внутри производственных участков и отделений должны иметь ширину не менее 1 м. Ширина проездов для авто- и электрокар вдоль производственного участка должна быть 1,8 м, а вдоль торцовых стен – 3 м. Границы проходов и проездов должны быть размечены белыми линиями. Проходы и проезды не допускается загромождать оборудованием и различными материалами.

Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и т.д., должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этого местах.

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников к ним должны быть устроены подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны периодически очищаться от горючих отходов.

Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всей территории предприятия или выборочно в отдельные его части.

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью ).Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной.

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

В помещении диспетчера дистанции должна быть инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматике. Помещение диспетчера должно быть обеспечено телефонной связью и исправным электрическим фонарем.